[Version]
Ver = 5.1.3.11

[StringName]
IDC_STATIC_ERROR_HINT=状态提示
IDC_STATIC_RESUME_HINT=恢复提示 
IDC_STATIC_JOB_STATUS=作业状态
IDC_STATIC_EP_INFO=打印硒鼓信息  
IDC_STATIC_PRINTER_INFO=打印机信息页
IDC_STATIC_ABOUT=关于
IDC_TITLE_NAME = P2000状态监视器
SM_MODULE_CATION=P2000状态监视器

IDC_TEST=打印机测试页
IDC_ABOUT=关于
IDD_ERRORTEXT=恢复提示
IDC_STATIC_CURRENT_PAGE=当前页：
IDC_STATIC_JOB_NAME=作业名称：
IDC_STATIC_PAPER_SIZE=纸张类型：
IDC_STATIC_PAPER_MEDIA=纸张介质：
IDC_STATIC_EP_PAGES=硒鼓打印页数：
IDC_STATIC_ALL_PAGES=总打印页数：
IDC_STATIC_TONER_REMAIN=碳粉剩余量：
IDC_STATIC_PRINTER_NAME=打印机名称：
IDC_STATIC_GO=继  续
IDC_STATIC_DELETE=删除作业    

TEST_PAGE_CP=无 

TEST_PAGE_EPU_1=打印硒鼓寿命已到
TEST_PAGE_EPU_2=已经使用过
TEST_PAGE_EPU_3=新打印硒鼓

TEST_PAGE_NONE=无

TEST_PAGE_EPC_1=1万页
TEST_PAGE_EPC_2=6千页
TEST_PAGE_EPC_3=2千页

TEST_PAGE_PM_0=普通纸
TEST_PAGE_PM_1=透明胶片
TEST_PAGE_PM_2=厚纸
TEST_PAGE_PM_3=信封纸
TEST_PAGE_PM_4=卡片纸
TEST_PAGE_PM_5=预打印纸
TEST_PAGE_PM_6=再生纸
TEST_PAGE_PM_7=牛皮纸
TEST_PAGE_PM_8=标签纸
TEST_PAGE_PM_9=未知
TEST_PAGE_PM_NONE=无

TEST_PAGE_PT_0=


//N_STATUS_POWEROFF
STATUS_N_STATUS_POWEROFF=断电或电缆有问题
RESUME_N_STATUS_POWEROFF=1. 检查电源线\n\n2. 检查电源开关\n\n3. 检查数据线\n\n4. 检查接口连接\n\n5. 检查是否脱机使用打印机

BASIC_BIPMAP_
PAPER_STRING

STATUS_N_STATUS_SC_0=打印机发生内部故障(No.01)
STATUS_N_STATUS_SC_1=打印机发生内部故障(No.02)
STATUS_N_STATUS_SC_2=打印机发生内部故障(No.03)
STATUS_N_STATUS_SC_3=打印机发生内部故障(No.04)
STATUS_N_STATUS_SC_4=打印机发生内部故障(No.05)
STATUS_N_STATUS_SC_5=打印机发生内部故障(No.06)
RESUME_N_STATUS_SC=打印机发生内部故障\n\n请致电客户服务

STATUS_N_STATUS_PAUSE=暂停
RESUME_N_STATUS_PAUSE=暂停

STATUS_N_STATUS_SLEEP=节能模式
RESUME_N_STATUS_SLEEP=打印机已进入节能模式，任何打印作业可以唤醒打印机

STATUS_N_STATUS_WARMUP=预热中
RESUME_N_STATUS_WARMUP=打印机预热中，请稍后

STATUS_N_STATUS_READY=就绪
RESUME_N_STATUS_READY=打印机就绪

STATUS_N_STATUS_BUSY=打印中
RESUME_N_STATUS_BUSY=打印机正在打印

STATUS_N_ERROR_ENBLE_BIDI=打印机未设置双向支持
RESUME_N_ERROR_ENBLE_BIDI=1. 打开打印机属性页面\n\n2. 选择打印机端口选项卡\n\n3. 勾选启用双向支持选项

STATUS_N_ERROR_READY=打印机内部故障
RESUME_N_ERROR_READY=由于打印机内部故障，请致电产品客户服务部门

STATUS_N_ERROR_DEBUG=正在调试...
RESUME_N_ERROR_DEBUG=请重新启动打印机

STATUS_N_ERROR_NONE=
RESUME_N_ERROR_NONE=

STATUS_N_ERROR_COVER_OPEN=打印机出纸槽被打开         
RESUME_N_ERROR_COVER_OPEN=请关闭打印机出纸槽

STATUS_N_ERROR_NO_CARTRIDGE=打印硒鼓未安装
RESUME_N_ERROR_NO_CARTRIDGE=1. 打开出纸槽\n\n2. 沿滑轨放入打印硒鼓\n\n3. 关闭出纸槽

STATUS_N_ERROR_CARTRIDGE_MISMATCH=打印硒鼓类型不匹配
RESUME_N_ERROR_CARTRIDGE_MISMATCH=1. 打开出纸槽\n\n2. 沿滑轨取出类型不匹配的硒鼓\n\n3. 放入类型正确的硒鼓\n\n4. 关闭出纸槽

STATUS_N_ERROR_TONER_WARNING_1=--硒鼓粉量低
RESUME_N_ERROR_TONER_WARNING_1=\n\n提示：为了获取更好的打印质量，请及时更换打印硒鼓，建议使用原装耗材

STATUS_N_ERROR_TONER_WARNING_2=打印硒鼓寿命已尽
RESUME_N_ERROR_TONER_WARNING_2=1. 打开出纸槽\n\n2. 沿滑轨取出旧硒鼓\n\n3. 放入新的打印硒鼓\n\n4. 关闭出纸槽\n\n提示：为了获取更好的打印质量，请使用原装打印硒鼓

STATUS_N_ERROR_PAPER_OUT=缺纸
RESUME_N_ERROR_PAPER_OUT=请按图示方向将打印纸放入纸盘

STATUS_N_ERROR_PAPER_JAM_1=出纸口处卡纸
RESUME_N_ERROR_PAPER_JAM_1=1. 打开出纸槽\n\n2. 取出卡纸\n\n3. 关闭出纸槽

STATUS_N_ERROR_PAPER_JAM_2=中间卡纸
RESUME_N_ERROR_PAPER_JAM_2=1. 打开出纸槽\n\n2. 沿滑轨取出打印硒鼓\n\n3. 取出卡纸\n\n4. 装上打印硒鼓\n\n5. 关闭出纸槽

STATUS_N_ERROR_PAPER_JAM_3=REG处卡纸
RESUME_N_ERROR_PAPER_JAM_3=1. 打开后盖或后盖\n\n2. 取出卡纸\n\n3. 关闭前盖或后盖

STATUS_N_ERROR_PAPER_JAM_4=MSI进纸失败
RESUME_N_ERROR_PAPER_JAM_4=从MSI取出卡纸

STATUS_N_ERROR_PAPER_JAM_5=进纸失败
RESUME_N_ERROR_PAPER_JAM_5=1. 整理好打印纸重新放入纸盘\n\n2. 按打印机上的<继续>按钮打印\n\n3. 或打开出纸槽再关闭出纸槽重新打印

STATUS_N_ERROR_PAPER_JAM_6=双面打印单元处卡纸
RESUME_N_ERROR_PAPER_JAM_6=1. 打开双面打印单元盖\n\n2. 取出卡纸\n\n3. 关闭双面打印单元盖

STATUS_N_ERROR_PAPER_JAM_7=OCT处卡纸
RESUME_N_ERROR_PAPER_JAM_7=从OCT处取出卡纸

STATUS_N_ERROR_PAPER_SIZE_0=纸盒1纸型不匹配
RESUME_N_ERROR_PAPER_SIZE_0=没有合适的纸张匹配自动选择，请:\n\n1. 请检查纸盒卡纸是否卡到位，或\n\n2. 放入合适的纸张到纸盒1，或\n\n3. 按<继续>使用当前的纸张.

STATUS_N_ERROR_PAPER_SIZE_1=纸盒2纸型不匹配
RESUME_N_ERROR_PAPER_SIZE_1=没有合适的纸张匹配自动选择，请:\n\n1. 请检查纸盒卡纸是否卡到位，或\n\n2. 放入合适的纸张到纸盒2，或\n\n3. 按<继续>使用当前的纸张.

STATUS_N_ERROR_PAPER_SIZE_2=附加纸盒3纸型不匹配
RESUME_N_ERROR_PAPER_SIZE_2没有合适的纸张匹配自动选择，请:\n\n1. 请检查纸盒卡纸是否卡到位，或\n\n2. 放入合适的纸张到附加纸盒3，或\n\n3. 按<继续>使用当前的纸张.

STATUS_N_ERROR_PAPER_SIZE_3=附加纸盒4纸型不匹配
RESUME_N_ERROR_PAPER_SIZE_3=没有合适的纸张匹配自动选择，请:\n\n1. 请检查纸盒卡纸是否卡到位，或\n\n2. 放入合适的纸张到附加纸盒4，或\n\n3. 按<继续>使用当前的纸张.

STATUS_N_ERROR_PAPER_SIZE_4=双面打印纸型不匹配
RESUME_N_ERROR_PAPER_SIZE_4=没有合适的纸张匹配双面打印，请:\n\n1. 请检查纸盒卡纸是否卡到位，或\n\n2. 放入合适的纸张到纸盒1

STATUS_N_ERROR_PAPER_MISMATCH=纸型不匹配
RESUME_N_ERROR_PAPER_MISMATCH=1. 取出错误纸张\n\n2. 放入正确纸张\n\n3. 按界面或打印机上的<继续>按钮使用当前纸张

STATUS_N_ERROR_DATA_TRANSFER=数据传输错误
RESUME_N_ERROR_DATA_TRANSFER=数据传输错误，请重启打印机

STATUS_N_STATUS_PRINTER_PAUSE=打印暂停
RESUME_N_STATUS_PRINTER_PAUSE=1. 在打印池中取消暂停打印设置\n\n2. 或恢复被暂停的作业


STATUS_N_ERROR_DUPLEX_MIDDLE=双面打印中
RESUME_N_ERROR_DUPLEX_MIDDLE=1. 按图示将打印完的纸张叠好放回纸盘\n\n2. 按界面上的<继续>按钮继续打印\n\n3.请尽快完成双面打印，避免影响其他打印作业

STATUS_N_ERROR_BUSY_CHANNEL=打印端口忙
RESUME_N_ERROR_BUSY_CHANNEL=打印机正在处理别的作业

STATUS_N_ERROR_JOB_CANCELED=作业被取消
RESUME_N_ERROR_JOB_CANCELED=作业被取消

STATUS_N_STATUS_COMPONENT_FAIL_0=双面打印单元脱离
RESUME_N_STATUS_COMPONENT_FAIL_0=请安装双面打印单元

STATUS_N_STATUS_COMPONENT_FAIL_1=附加纸盒脱离
RESUME_N_STATUS_COMPONENT_FAIL_1=请安装附加纸盒

STATUS_N_STATUS_NO_CASSETTE_0=Manual feeder no cassette.
RESUME_N_STATUS_NO_CASSETTE_0=No Cassette

STATUS_N_STATUS_NO_CASSETTE_1=没有纸盒1
RESUME_N_STATUS_NO_CASSETTE_1=请插入纸盒1

STATUS_N_STATUS_NO_CASSETTE_2=没有纸盒2
RESUME_N_STATUS_NO_CASSETTE_2=请插入纸盒2

STATUS_N_STATUS_NO_CASSETTE_3=没有纸盒3
RESUME_N_STATUS_NO_CASSETTE_3=请插入纸盒3

STATUS_N_STATUS_NO_CASSETTE_4=没有纸盒4
RESUME_N_STATUS_NO_CASSETTE_4=请插入纸盒4

STATUS_N_ERROR_FUSER_END=加热辊寿命已到
RESUME_N_ERROR_FUSER_END=1. 打开前盖\n\n2. 拿出旧加热辊\n\n3. 放入新的加热辊\n\n4. 关闭前盖

IDC_STATIC_CONTENT=确定要删除作业？
IDC_STATIC_YES=确定
IDC_STATIC_NO=取消

IDC_ABOUT_OK=确   定
IDC_ABOUT_PRINTER_NAME= Pantum P2000 系列打印机
IDC_ABOUT_PRINTER_VER=版本：5.1.3.11
IDC_ABOUT_PATENT=版权所有(C)：（2006-2010）珠海赛纳打印科技股份有限公司保留所有权利

IDC_OK=确 认

TEST_PAGE_WEEK_ID_0=星期天
TEST_PAGE_WEEK_ID_1=星期一
TEST_PAGE_WEEK_ID_2=星期二
TEST_PAGE_WEEK_ID_3=星期三
TEST_PAGE_WEEK_ID_4=星期四
TEST_PAGE_WEEK_ID_5=星期五
TEST_PAGE_WEEK_ID_6=星期六

PAPER_SIZE_CODE_00=没有纸盒
PAPER_SIZE_CODE_01=A4
PAPER_SIZE_CODE_03=A3
PAPER_SIZE_CODE_04=Letter
PAPER_SIZE_CODE_05=B4
PAPER_SIZE_CODE_06=B5
PAPER_SIZE_CODE_0A=Ledger
PAPER_SIZE_CODE_0B=Statement
PAPER_SIZE_CODE_0C=Legal
PAPER_SIZE_CODE_11=Monarch
PAPER_SIZE_CODE_13=DL
PAPER_SIZE_CODE_14=C5
PAPER_SIZE_CODE_15=Com-10
PAPER_SIZE_CODE_1D=Executive
PAPER_SIZE_CODE_21=Custom
PAPER_SIZE_CODE_23=A5
PAPER_SIZE_CODE_24=明信片
PAPER_SIZE_CODE_DEFAULT=未知
PAPER_SIZE_CODE_NONE= (空)

SM_QUERY_JOB_NONE=无
TEST_PAGE_PT_NONE=无
TEST_PAGE_CP_NONE=无
TEST_PAGE_JN_NONE=无
TEST_PAGE_IT_NONE=无

NONE_PRINTER_HINT=没有 Pantum P2000 系列打印机
CLICK_CONTINUE_HINT=请点击界面上的<继续>按钮打印偶数页
CLICK_TEST_HINT=请取消“直接打印到打印机”选项

PRINTER_TEST_INFO_PAGE=Pantum P2000 系列打印机信息页
PRINTER_TEST_PAGE_START=信息页开始
PRINTER_TEST_INFO_CURDATE=打印日期：
PRINTER_TEST_HOST_INFO=电脑信息
PRINTER_TEST_INFO_DRIVER_NAME=驱动名称：
PRINTER_TEST_INFO_DRIVER_VER=驱动版本：
PRINTER_TEST_INFO_OUTPUT_PORT=输出端口：
PRINTER_TEST_INFO_OS_VER=操作系统：
PRINTER_TEST_INFO_OS_LANG=操作系统语言：
PRINTER_TEST_INFO_CPU=CPU：
PRINTER_TEST_PRINTER_INFO=打印机信息
PRINTER_TEST_PRINTER_NAME=产品名称：
PRINTER_TEST_USB_VENDER=USB Vender ID：
PRINTER_TEST_INFO_FIRMWARE_VER=控制卡固件版本：
PRINTER_TEST_INFO_JX_VER=机芯固件版本：
PRINTER_TEST_INFO_MEMORY=内存：
PRINTER_TEST_INFO_JX_PAGES=机芯信息：
PRINTER_TEST_INFO_PRINT_MODE=打印模式：
PRINTER_TEST_INFO_PRODUCT_SN=产品序列号：
PRINTER_TEST_CONSUME_INFO=耗材信息
PRINTER_TEST_INFO_TONER_REMAIN=碳粉剩余量：
PRINTER_TEST_INFO_XG_PAGES=硒鼓信息：
PRINTER_TEST_PAGE_END=信息页结束

PRINTER_TEST_INFO_TRAY=纸盒：

PRINTER_TEST_INFO_TIP1 = Note: The Toner remaining figure is calculated based on ISO/IEC 19752 testing. 
PRINTER_TEST_INFO_TIP2 = Actual results may vary based on the content and size of the pages printed.



TEST_PAGE_PT_01=自定义
TEST_PAGE_PT_02=A4
TEST_PAGE_PT_03=Letter
TEST_PAGE_PT_04=Legal 13
TEST_PAGE_PT_05=Legal
TEST_PAGE_PT_06=JIS B5
TEST_PAGE_PT_07=Monarch Env
TEST_PAGE_PT_08=DL Env
TEST_PAGE_PT_09=C5 Env
TEST_PAGE_PT_10=No.10 Env
TEST_PAGE_PT_11=Youkei Size4
TEST_PAGE_PT_12=A5
TEST_PAGE_PT_13=Japanese Postcard
TEST_PAGE_PT_14=Choukei Size3
TEST_PAGE_PT_15=16K
TEST_PAGE_PT_16=Big 16K
TEST_PAGE_PT_17=32K
TEST_PAGE_PT_18=Big 32K
TEST_PAGE_PT_19=A6
TEST_PAGE_PT_20=ISO B5
TEST_PAGE_PT_21=Executive
TEST_PAGE_PT_22=Folio
TEST_PAGE_PT_23=Oficio
TEST_PAGE_PT_24=Statement
TEST_PAGE_PT_25=C6 Env
TEST_PAGE_PT_26=ZL
TEST_PAGE_PT_27=B6 Env
TEST_PAGE_PT_28=B6
TEST_PAGE_PT_DEFAULT=未知

IDC_ABOUT_CAPTION=关于

DRIVER_VERSION=5.1.2.17

[BitMapName]
IDB_BITMAP_BACKGROUND=bg.bmp

IDB_BITMAP_NEXTF=nextd.bmp
IDB_BITMAP_NEXTD=nextf.bmp
IDB_BITMAP_NEXTU=nextu.bmp

IDB_N_STATUS_POWEROFF=Power_Off.bmp
IDB_N_STATUS_SC=Fatal_error.bmp
IDB_N_STATUS_PAUSE=Print_pause.bmp

IDB_N_STATUS_SLEEP_1=Power_save_1.bmp
IDB_N_STATUS_SLEEP_2=Power_save_2.bmp
IDB_N_STATUS_SLEEP_3=Power_save_3.bmp

IDB_N_STATUS_WARMUP_1=Warmup_1.bmp
IDB_N_STATUS_WARMUP_2=Warmup_2.bmp
IDB_N_STATUS_WARMUP_3=Warmup_3.bmp

IDB_N_STATUS_READY=Print_ready.bmp

IDB_N_STATUS_BUSY_1=Printing_1.bmp
IDB_N_STATUS_BUSY_2=Printing_2.bmp
IDB_N_STATUS_BUSY_3=Printing_3.bmp

IDB_N_STATUS_DEBUG=debug.bmp

IDB_N_STATUS_COVER_OPEN_1=Cover_Open.bmp
IDB_N_STATUS_COVER_OPEN_2=Close_up_Cover.bmp
IDB_N_STATUS_COVER_OPEN_3=Close_back_Cover.bmp

IDB_N_STATUS_NO_CARTRIDGE_1=Open_up_Cover.bmp
IDB_N_STATUS_NO_CARTRIDGE_2=Cartridge_in.bmp
IDB_N_STATUS_NO_CARTRIDGE_3=Cartridge4.bmp

IDB_N_STATUS_TONER_WARNING=Toner_low.bmp

IDB_N_STATUS_PAPER_OUT_1=Open_Mp.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_OUT_2=Add_paper_Mp.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_OUT_3=Close_Mp.bmp

IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_11=Open_cover.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_12=Pout_Exit.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_13=Close_up_Cover.bmp

IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_21=Open_cover.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_22=Cartridge_out.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_23=Pout_NoExit.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_24=Cartridge_in.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_25=Close_up_Cover.bmp

IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_31=Open_cover.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_32=Pout_Reg.bmp
IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_33=Close_up_Cover.bmp

IDB_N_STATUS_PAPER_JAM_4=Pout_MP.bmp

IDB_N_ERROR_PAPER_MISMATCH_1=Open_Mp.bmp
IDB_N_ERROR_PAPER_MISMATCH_2=Pout_MP.bmp
IDB_N_ERROR_PAPER_MISMATCH_3=Mismatch_MP_2.bmp
IDB_N_ERROR_PAPER_MISMATCH_4=Close_Mp.bmp

IDB_N_ERROR_DATA_TRANSFER=Fatal_error.bmp

IDB_N_ERROR_DUPLEX_MIDDLE_1=Dprint_1.bmp
IDB_N_ERROR_DUPLEX_MIDDLE_2=Dprint_2.bmp
IDB_N_ERROR_DUPLEX_MIDDLE_3=Dprint_3.bmp
IDB_N_ERROR_DUPLEX_MIDDLE_4=Dprint_4.bmp

IDB_N_ERROR_BUSY_CHANNEL_1=Printing_1.bmp
IDB_N_ERROR_BUSY_CHANNEL_2=Printing_2.bmp
IDB_N_ERROR_BUSY_CHANNEL_3=Printing_3.bmp

IDB_N_ERROR_JOB_CANCELED=JobCel.bmp
IDB_BACKGROUND_BITMAP=bg.bmp

IDB_BITMAP_YESF=okd.bmp
IDB_BITMAP_YESD=okf.bmp
IDB_BITMAP_YESU=oku.bmp
IDB_BITMAP_NOF=nod.bmp
IDB_BITMAP_NOD=nof.bmp
IDB_BITMAP_NOU=nou.bmp

IDB_BITMAP_OKF=okd.bmp
IDB_BITMAP_OKD=okf.bmp
IDB_BITMAP_OKU=oku.bmp

IDB_BITMAP_LOGO=Logo.bmp

IDB_BITMAP_PREVF=pred.bmp
IDB_BITMAP_PREVD=pref.bmp
IDB_BITMAP_PREVU=preu.bmp

IDB_BITMAP_STOPF=STOPD.bmp
IDB_BITMAP_STOPD=STOPF.bmp
IDB_BITMAP_STOPU=STOPU.bmp

IDB_BITMAP_TESTF=testd.bmp
IDB_BITMAP_TESTD=testf.bmp
IDB_BITMAP_TESTU=testu.bmp

IDB_BITMAP_ABOUTF=aboutd.bmp
IDB_BITMAP_ABOUTD=aboutf.bmp
IDB_BITMAP_ABOUTU=aboutu.bmp

IDB_BITMAP_GOX=gox.bmp
IDB_BITMAP_GOF=god.bmp
IDB_BITMAP_GOD=gof.bmp
IDB_BITMAP_GOU=gou.bmp
IDB_BITMAP_DELETEX=deletex.bmp
IDB_BITMAP_DELETEF=deleted.bmp
IDB_BITMAP_DELETED=deletef.bmp
IDB_BITMAP_DELETEU=deleteu.bmp
IDB_BITMAP_CLOSED=closeu.bmp
IDB_BITMAP_CLOSEU=closed.bmp
IDB_BITMAP_MINID=MINIu.bmp
IDB_BITMAP_MINIU=MINId.bmp

IDB_N_STATUS_FUSER_LIFEEND_1=Fuser_end_1.bmp
IDB_N_STATUS_FUSER_LIFEEND_2=Fuser_end_2.bmp
IDB_N_STATUS_FUSER_LIFEEND_3=Fuser_end_3.bmp

IDB_DUPLEX_FAIL=G&G.bmp
IDB_OT_FAIL=Ot_Fail.bmp

IDB_PAPERSIZEERROR=Psizeerror.bmp

IDB_N_STATUS_NONE=G&G.bmp

[IconName]
IDI_N_STATUS_POWEROFF=power_off.ico
IDI_N_STATUS_SC=service_call.ico
IDI_N_STATUS_PAUSE=pause.ico
IDI_N_STATUS_SLEEP=sleeping.ico
IDI_N_STATUS_WARMUP=warmup.ico
IDI_N_STATUS_READY=ready.ico
IDI_N_STATUS_BUSY=busy.ico
IDI_N_STATUS_DEBUG=debug.ico
IDI_N_STATUS_COVER_OPEN=cover_open.ico
IDI_N_STATUS_NO_CARTRIDGE=status_display.ico
IDI_N_STATUS_TONER_WARNING=toner_empty.ico
IDI_N_STATUS_PAPER_OUT=paper_empty.ico
IDI_N_STATUS_PAPER_JAM=paper_jam.ico
IDI_N_STATUS_PAPER_MISMATCH=mismatch.ico
IDI_N_STATUS_DATA_TRANSFER=data_transfer_error.ico
IDI_N_STATUS_DUPLEX_MIDDLE=duplex_printing.ico
IDI_N_STATUS_BUSY_CHANNEL=busy.ico
IDI_N_STATUS_JOB_CANCELED=status_display.ico

IDI_N_STATUS_FUSER_END=Fuser_end.ico
	
IDC_MINI=
IDC_CLOSE=
IDC_GO=

IDI_N_STATUS_NONE1=unknown_error_icon.ico
IDI_N_STATUS_NONE=smle.ico
IDI_STATUS=status_display.ico




