
  神州数码DCN-530TX快速以太网卡在NetWare Server下的安装

  内容：
  --------
  (A)在NetWare Server 3.1x, 4.x, 5.x上安装
  (B)DCNODI.LAN参数描述

  (A)在NetWare Server 3.1x, 4.x, 5.x上安装
  ==============================================
  A.1在NetWare Server 3.12下安装

    1.将驱动程序磁盘插入磁盘驱动器(A:或B:)。

    2.进入NetWare Server目录
      例如：
         CD C:\SERVER.312
    3.将网卡驱动程序磁盘中的下列文件复制到NetWare Server目录中。
      X:\NETWARE\SERVER\3.12\NBI31X.NLM
      X:\NETWARE\SERVER\3.12\MSM31X.NLM
      X:\NETWARE\SERVER\ETHERTSM.NLM
      X:\NETWARE\SERVER\DCNODI.LAN
      注意：“x:”指磁盘驱动器盘符，例如“A:”或“B:”。

    4.NetWare Server 3.12的AUTOEXEC.NCF例子：
             AUTOEXEC.NCF
             ============
                LOAD C:NBI31X
                LOAD C:MSM31X
                LOAD C:ETHERTSM
                LOAD C:DCNODI FRAME=ETHERNET_802.2 NAME=E_8022
                LOAD C:DCNODI FRAME=ETHERNET_802.3 NAME=E_8023
                LOAD C:DCNODI FRAME=ETHERNET_II NAME=E_II
                LOAD C:DCNODI FRAME=ETHERNET_SNAP NAME=E_SNAP
                BIND IPX E_8022 NET=10
                BIND IPX E_8023 NET=20
                BIND IPX E_II   NET=30
                BIND IPX E_SNAP NET=40

  A.2在NetWare Server 4.x下安装
    
    1.从驱动程序磁盘复制下列文件到NetWare Server 目录中。
      X:\NETWARE\SERVER\4.X\MSM.NLM
      X:\NETWARE\SERVER\ETHERTSM.NLM
      注意：“x:”指磁盘驱动器盘符，例如“A:”或“B:”。
    
    2.进入NetWare Server 目录中。
      例如：
         CD C:\NWSERVER

    3.启动NetWare Server系统。
         SERVER

    4.当出现提示符时，加载NetWare Server安装工具。
         :LOAD INSTALL

    5.在“Installation Options”菜单中选择“Driver options”，按回车键。

    6.在“Driver Options”菜单中选择“Configure network drivers”，按回车键。

    7.在“Additional Driver Actions”菜单中选择“Select a driver”，按回车键。

    8.按<INS>键安装没有在列表中显示的驱动，按<F3>键指定一个不同的路径。

    9.将网卡驱动程序磁盘插入驱动器，指定路径为X:\NETWARE\SERVER。
      注意：“X:”指磁盘驱动器盘符，例如“A:”或“B:”。

    10.在“Select a driver to install:”菜单中选择“DigitalChina DCN-530TX Fast Ethernet Adapter”，按回车键。

    11.如果需要，请在“Board DCNODI_1(Driver DCNODI) Actions”菜单中选择“Select/Modify driver parameters and protocols”，
       按回车键来设置参数。
       注意：请参考(B)中的详细内容。
       否则，选择“Save parameters and load driver”，按回车键。

    12.根据提示完成安装。

    13.NetWare Server 4.x的AUTOEXEC.NCF例子：
             AUTOEXEC.NCF (one board)
             ========================
              LOAD C:DCNODI FRAME=ETHERNET_802.2 NAME=E_8022
              LOAD C:DCNODI FRAME=ETHERNET_802.3 NAME=E_8023
              LOAD C:DCNODI FRAME=ETHERNET_II NAME=E_II
              LOAD C:DCNODI FRAME=ETHERNET_SNAP NAME=E_SNAP
              BIND IPX E_8022 NET=10
              BIND IPX E_8023 NET=20
              BIND IPX E_II   NET=30
              BIND IPX E_SNAP NET=40

             AUTOEXEC.NCF (two boards)
             =========================
              LOAD C:DCNODI PCI_SLOT=3 FRAME=ETHERNET_802.2 NAME=E_8022_1
              LOAD C:DCNODI PCI_SLOT=3 FRAME=ETHERNET_802.3 NAME=E_8023_1
              LOAD C:DCNODI PCI_SLOT=3 FRAME=ETHERNET_II NAME=E_II_1
              LOAD C:DCNODI PCI_SLOT=3 FRAME=ETHERNET_SNAP NAME=E_SNAP_1
              LOAD C:DCNODI PCI_SLOT=4 FRAME=ETHERNET_802.2 NAME=E_8022_2
              LOAD C:DCNODI PCI_SLOT=4 FRAME=ETHERNET_802.3 NAME=E_8023_2
              LOAD C:DCNODI PCI_SLOT=4 FRAME=ETHERNET_II NAME=E_II_2
              LOAD C:DCNODI PCI_SLOT=4 FRAME=ETHERNET_SNAP NAME=E_SNAP_2
              BIND IPX E_8022_1 NET=10
              BIND IPX E_8023_1 NET=20
              BIND IPX E_II_1   NET=30
              BIND IPX E_SNAP_1 NET=40
              BIND IPX E_8022_2 NET=50
              BIND IPX E_8023_2 NET=60
              BIND IPX E_II_2   NET=70
              BIND IPX E_SNAP_2 NET=80

  A.3在NetWare Server 5.x下安装
   
  1.进入NetWare Server目录。
    例如：
       CD C:\NWSERVER

  2.启动NetWare Server系统。
       SERVER

  3.当系统提示符出现后，加载NetWare Server安装工具。
       :LOAD NWCONFIG

  4.在“Installtion Options”菜单中选择“Driver options”，按回车键。

  5.在“Driver options”菜单中选择“Configure network drivers”，按回车键。

  6.在“Additional Driver Actions”菜单中选择“Select a driver”，按回车键。

  7.按<INS>键安装没在列表中显示的驱动，然后按<F3>指定一个不同的路径。

  8.插入网卡驱动程序磁盘，指定路径为X:\NETWARE\SERVER.
    注意：“x:”指磁盘驱动器盘符，例如“A:”或“B:”。

  9.在“Select a driver to install:”菜单中选择“DigitalChina DCN-530TX Fast Ethernet Adapter”，按回车键。

  10.如果需要，请在“Board DCNODI_1 (Driver DCNODI) Actions”菜单中选择“Select/Modify driver parameters and protocols”，
     按回车键来设置参数。
     注意：请参考(B)中的详细内容。
     否则，选择“Save parameters and load driver”，按回车键。

  11.根据提示完成安装。

  12.NetWare Server 5.x的AUTOEXEC.NCF范例：
             AUTOEXEC.NCF (one board)
             ========================
              LOAD C:DCNODI FRAME=ETHERNET_802.2 NAME=E_8022
              LOAD C:DCNODI FRAME=ETHERNET_802.3 NAME=E_8023
              LOAD C:DCNODI FRAME=ETHERNET_II NAME=E_II
              LOAD C:DCNODI FRAME=ETHERNET_SNAP NAME=E_SNAP
              BIND IPX E_8022 NET=10
              BIND IPX E_8023 NET=20
              BIND IPX E_II   NET=30
              BIND IPX E_SNAP NET=40

             AUTOEXEC.NCF (two boards)
             =========================
              LOAD C:DCNODI PCI_SLOT=3 FRAME=ETHERNET_802.2 NAME=E_8022_1
              LOAD C:DCNODI PCI_SLOT=3 FRAME=ETHERNET_802.3 NAME=E_8023_1
              LOAD C:DCNODI PCI_SLOT=3 FRAME=ETHERNET_II NAME=E_II_1
              LOAD C:DCNODI PCI_SLOT=3 FRAME=ETHERNET_SNAP NAME=E_SNAP_1
              LOAD C:DCNODI PCI_SLOT=4 FRAME=ETHERNET_802.2 NAME=E_8022_2
              LOAD C:DCNODI PCI_SLOT=4 FRAME=ETHERNET_802.3 NAME=E_8023_2
              LOAD C:DCNODI PCI_SLOT=4 FRAME=ETHERNET_II NAME=E_II_2
              LOAD C:DCNODI PCI_SLOT=4 FRAME=ETHERNET_SNAP NAME=E_SNAP_2
              BIND IPX E_8022_1 NET=10
              BIND IPX E_8023_1 NET=20
              BIND IPX E_II_1   NET=30
              BIND IPX E_SNAP_1 NET=40
              BIND IPX E_8022_2 NET=50
              BIND IPX E_8023_2 NET=60
              BIND IPX E_II_2   NET=70
              BIND IPX E_SNAP_2 NET=80

  (B)DCNODI.LAN参数描述
  ==============================================
  DCNODI.LAN有如下参数。
    1. SLOT   ：当有多块DCN-530TX时，指定哪块网卡工作。
                SLOT关键字是一个与PCI BIOS相对应的索引值。不同计算机的SLOT到物理PCI插槽的映射是不同的。

                例如: LOAD DCNODI SLOT=3 FRAME=ETHERNET_802.2

    2. FRAME  ：指定驱动使用哪种帧类型。
                可用的值包括Ethernet_802.2，Ethernet_802.3，Ethernet_II and Ethernet_SNAP。
                当同一个驱动加载不同帧类型时，可以同时使用多种帧类型。

                例如: LOAD DCNODI FRAME=ETHERNET_802.2
                      LOAD DCNODI FRAME=ETHERNET_802.3
                      LOAD DCNODI FRAME=ETHERNET_II
                      LOAD DCNODI FRAME=ETHERNET_SNAP

    3. NODE   ：用一个不同的地址来替代烧在EEPROM中的节点地址。

                例如: LOAD DCNODI NODE=00030FFFFFFF

    4. Medium ：指定驱动使用哪一种媒体类型。可用的值有AUTO,10-HD,10-FD,
                100-HD, 100-FD.

                例如: LOAD DCNODI FRAME=ETHERNET_802.2 Medium=100-FD


