# Activación de licencia de red

Modelos de servidor de licencias disponibles:

Modelo de servidor de licencias único

Autodesk Network License Manager se instala en un único servidor, por lo que la administración y actividad de licencias queda restringida a dicho servidor. Un único archivo de licencias representa el número total de licencias disponibles en el servidor.

Modelo de servidor de licencias distribuido

Las licencias se distribuyen en más de un servidor. En cada servidor es necesario un archivo de licencias único. Para crear un servidor de licencias distribuido, es necesario ejecutar Autodesk Network License Manager en cada servidor que forme parte del grupo de servidores distribuidos.

Modelo de servidor de licencias redundante

Se utilizan tres servidores para autenticar un único archivo de licencias. Un servidor actúa como principal, mientras que los otros dos ofrecen respaldo en caso de fallo del servidor principal. Con esta configuración, las licencias se siguen supervisando y emitiendo siempre que haya al menos dos servidores en funcionamiento. El archivo de licencias en los tres servidores es el mismo. Debe instalar Autodesk Network License Manager en cada uno de los servidores.

Nota: Si no sabe cómo seleccionar un modelo de servidor de licencias o configurar un servidor de licencias, cancele este procedimiento ahora y lea la documentación sobre licencias de red.